РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН

КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» апреля 2017г. № 11/1-п

пгт.Каз

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНЯ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 - 2030 гг.**

В целях своевременной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения исполнения, на основании Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительств РФ от 22.02.2012 года «О требованиях схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федерального закона от 06.10.203 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также на основании проведенных публичных слушаний 21.04.2017, администрация Казского городского поселения постановляет:

1. Утвердить внесение изменений в схемы теплоснабжения городских поселений Таштагольского муниципального района на 2016-2030 гг., в соответствии с приложением № 1 настоящего постановления.

2. «Изменения в Схемы теплоснабжения городских поселений Таштагольского муниципального района на 2016-2030 гг.» ( Приложение №1 настоящего постановления), специалисту администрации Казского городского поселения по связям с общественностью (Гнеушева Л.М.) разместить, опубликовать в газете «Красная Шория», разместить на официальных стендах администрации Казского городского поселения и официальном сайте администрации Казского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет admkaz.my1.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Казского городского поселения О.Г. Семенцов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от 24.04.2017 № 11/1-п

**Изменение в схемы теплоснабжения городских поселений Таштагольского муниципального района на период 2016-2030 гг**.

**Таблица 4.2.**

**Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование котельной** | **год мероприятия** | **наименование мероприятия** | **количество котлов, шт.** | **Производительность котла после проведения мероприятий, Гкал/ч** | **Установленная мощность на 2010 год, Гкал/ч** | **Тепловая нагрузка потребителей на 2010 год, Гкал/ч** |
| 1. | Котельная УПК-7 Казский филиал | 2018 | Капитальный ремонт котл №1 марки ДКВР 10/13 | 1 | 6,5 | 66,50 | 26,234 |
| 2026 | Капитальный ремонт котла №7 марки КВ ТС-20 | 1 | 20 |
| 2018 | Капитальный ремонт котл №8 марки КВ ТС-20 | 1 | 20 |
| 2019 | Капитальный ремонт котла №9 марки КВ ТС-20 | 1 | 20 |

Таблица 7.1. Программа развития схемы теплоснабжения городского поселения до 2030 года с проиндексированным кап.затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. Котельная УПК-7 Казский филиал | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной УПК-7 Казский филиал | Капиальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №1 марки ДКВР 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 10897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10987 |
| Капитальный ремонт котла №7 марки ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10809 |
| Капитальный ремонт котла №8 марки ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11417 |
| Капитальный ремонт котла №9 марки ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 11984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11984 |
| Развитие котельной УПК-7 | Модернизация котельной | Монтаж котла Е 10-14-225 КВ (ке-10-1,4 – 225 кф) №2 (УПК №7) п.Каз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 591 |
| Строительство Оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 588 |

Таблица 4.3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – установке ВПУ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| 1 | Котельная УПК Казский филиал | 2017 | Установка бака-аккумулятора V = 450 м3 – 1 шт. |